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	ACİL DURUM PLANI
ACİL DURUM HAZIRLIK KONTROL FORMU
DEPREM
	Doküman No
	ARM-ADP-07

	
	
	Yayın Tarihi
	09.11.2026

	
	
	Revizyon No
	00

	
	
	Revizyon Tarihi
	—

	
	
	Sayfa
	 / 



	İşyeri
	
	Kontrol tarihi
	…… / …… / 20……

	Bölüm / Alan
	
	Kontrol eden
	



	No
	KONTROL KRİTERİ
	E
	H
	UY
	AÇIKLAMA / YAPILACAK İŞLEM

	Yapısal olmayan tehlikeler

	1
	Dolap, raf, kitaplık ve benzeri devrilebilecek eşyalar duvara veya birbirine sabitlenmiş mi?
	☐
	☐
	☐
	

	2
	Ağır malzemeler alt raflarda; raflarda düşmeye karşı önlem (bant, tel, kenar) var mı?
	☐
	☐
	☐
	

	3
	Asılı ekipman (aydınlatma, klima, kanal, asma tavan) düşmeye karşı sabitlenmiş mi?
	☐
	☐
	☐
	

	4
	Bilgisayar, yazıcı ve değerli cihazlar sabitlenmiş; tekerlekli dolaplar kilitlenebilir mi?
	☐
	☐
	☐
	

	5
	Cam yüzeyler ve bölme elemanları kırılma/dağılmaya karşı korunmuş mu?
	☐
	☐
	☐
	

	6
	Gaz tüpleri, varil ve kimyasal kapları devrilme ve dökülmeye karşı sabitlenmiş mi?
	☐
	☐
	☐
	

	7
	Kazan, kombi, şofben, jeneratör ve yakıt tankları devrilme ve kırılmaya karşı sabitlenmiş mi?
	☐
	☐
	☐
	

	8
	Gaz, su ve yangın tesisatı boruları esnek bağlantılı ve uygun şekilde ankrajlanmış mı?
	☐
	☐
	☐
	

	9
	Duvara asılı saat, pano, yangın söndürücü vb. düşmeye karşı güvenli mi?
	☐
	☐
	☐
	

	Hazırlık

	10
	Deprem sensörü ve doğalgaz/LPG otomatik kesme sistemi mevcut ve çalışır mı?
	☐
	☐
	☐
	

	11
	Elektrik, gaz ve su ana kesme noktaları işaretli; sorumlular belirlenmiş mi?
	☐
	☐
	☐
	

	12
	Çalışanlar ÇÖK–KAPAN–TUTUN hareketi ve deprem sonrası tahliye konusunda bilgilendirilmiş mi?
	☐
	☐
	☐
	

	13
	Alt işveren ve ziyaretçiler deprem tedbirleri konusunda bilgilendirilmiş mi?
	☐
	☐
	☐
	

	14
	Afet ve acil durum çantası ile kurtarma teçhizatı (levye, kazma, kürek, fener, megafon) hazır mı?
	☐
	☐
	☐
	

	15
	Toplanma yeri bina, direk ve enerji hatlarından yeterli uzaklıkta mı?
	☐
	☐
	☐
	

	16
	Kriz/koordinasyon için kullanılacak mekân ve haberleşme araçları belirlenmiş mi?
	☐
	☐
	☐
	

	17
	Komşu işletmelerle afet yardımlaşması ve iletişim değerlendirilmiş mi?
	☐
	☐
	☐
	

	Çevresel etkenler

	18
	Saha üzerinden geçen enerji hatları, ağaçlar ve komşu yapılardan kaynaklı devrilme/yıkılma riskine karşı önlem alınmış mı?
	☐
	☐
	☐
	

	19
	Bina deprem dayanımı ile ilgili teknik değerlendirme veya ruhsat bilgisi mevcut mu?
	☐
	☐
	☐
	


E: Evet (uygun) · H: Hayır (uygun değil — açıklama ve DÖF gerekir) · UY: Uygulama yok. “Hayır” işaretlenen maddeler için ARM-FR-28 DÖF Formu açılır.
	Sonuç ve genel değerlendirme


	Kontrol Eden (İGU)
	Koordinasyon Sorumlusu
	İşveren / İşveren Vekili

	Adı Soyadı / Tarih :
İmza :
	Adı Soyadı / Tarih :
İmza :
	Adı Soyadı / Tarih :
İmza :
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