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	ACİL DURUM PLANI
ACİL DURUM HAZIRLIK KONTROL FORMU
GENEL · YANGIN · TAHLİYE
	Doküman No
	ARM-ADP-06

	
	
	Yayın Tarihi
	09.11.2026

	
	
	Revizyon No
	00

	
	
	Revizyon Tarihi
	—

	
	
	Sayfa
	 / 



	İşyeri
	
	Kontrol tarihi
	…… / …… / 20……

	Bölüm / Alan
	
	Kontrol eden
	



	No
	KONTROL KRİTERİ
	E
	H
	UY
	AÇIKLAMA / YAPILACAK İŞLEM

	Kaçış yolları ve acil çıkışlar

	1
	Kaçış yolları ve acil çıkışlar sayı, genişlik ve konum olarak kullanıcı sayısına yeterli mi?
	☐
	☐
	☐
	

	2
	Kaçış yolları ve acil çıkış kapılarının önü açık, engelsiz ve kilitsiz mi?
	☐
	☐
	☐
	

	3
	Acil çıkış kapıları kaçış yönüne açılıyor ve gerekli yerlerde panik bar ile donatılmış mı?
	☐
	☐
	☐
	

	4
	Acil çıkış ve yönlendirme işaretleri görünür, yeterli ve (gerektiğinde) ışıklı mı?
	☐
	☐
	☐
	

	5
	Acil durum aydınlatması mevcut ve çalışır durumda mı; kesintide devreye giriyor mu?
	☐
	☐
	☐
	

	6
	Kaçış merdivenlerinde korkuluk, küpeşte ve kaymaz basamak var mı; merdivenlerde malzeme bulunmuyor mu?
	☐
	☐
	☐
	

	Algılama, uyarı ve söndürme sistemleri

	7
	Yangın algılama (duman/ısı dedektörü) ve ihbar butonları mevcut, işaretli ve periyodik olarak test ediliyor mu?
	☐
	☐
	☐
	

	8
	Alarm sesi tüm alanlarda duyulabilir ve diğer seslerden ayırt edilebilir mi?
	☐
	☐
	☐
	

	9
	Taşınabilir söndürücüler yangın sınıfına uygun, yeterli sayıda, işaretli ve erişilebilir mi?
	☐
	☐
	☐
	

	10
	Söndürücüler kolayca alınabilecek şekilde asılmış mı (4–12 kg arası cihazlar zeminden yaklaşık 90 cm’yi aşmayacak)?
	☐
	☐
	☐
	

	11
	Söndürücülerin periyodik kontrol/bakım (TS ISO 11602-2) etiketleri güncel mi?
	☐
	☐
	☐
	

	12
	Yangın dolapları ve hidrantlar çalışır, önleri açık, işaretli ve periyodik kontrolleri yapılmış mı?
	☐
	☐
	☐
	

	13
	Sprinkler / otomatik söndürme sistemi (varsa) bakımlı ve kontrol kayıtları mevcut mu?
	☐
	☐
	☐
	

	14
	Yangın pompası, jeneratör ve acil durum enerji beslemesi (varsa) test ediliyor mu?
	☐
	☐
	☐
	

	15
	Yıldırımdan korunma tesisatı (paratoner) ve topraklama ölçümleri yapılmış mı?
	☐
	☐
	☐
	

	16
	Yangın alarmında gaz ve gerekli elektrik devreleri otomatik kesiliyor mu; kesme noktaları işaretli mi?
	☐
	☐
	☐
	

	17
	Asansörler yangın anında zemin kata inip kapı açıyor mu; asansör kullanılmaması uyarısı asılı mı?
	☐
	☐
	☐
	

	Organizasyon, plan ve tatbikat

	18
	Acil durum planı güncel, onaylı ve ekiplerin ulaşabileceği yerde mi?
	☐
	☐
	☐
	

	19
	Tahliye planı (kroki) giriş-çıkışlarda ve her katta göz hizasında asılı mı?
	☐
	☐
	☐
	

	20
	Söndürme, kurtarma, koruma ve ilk yardım ekipleri yeterli sayıda görevlendirilmiş mi?
	☐
	☐
	☐
	

	21
	Ekip üyelerinin özel eğitimleri verilmiş ve belgelendirilmiş mi?
	☐
	☐
	☐
	

	22
	Ekip listesi (adı, unvanı, sorumluluk alanı, iletişim) görünür yerde asılı mı?
	☐
	☐
	☐
	

	23
	Yeterli sayıda sertifikalı ilkyardımcı ve uygun ilk yardım malzemesi var mı?
	☐
	☐
	☐
	

	24
	Toplanma yeri belirlenmiş, işaretlenmiş ve güvenli mi?
	☐
	☐
	☐
	

	25
	Toplanma yerinde sayım için güncel personel ve ziyaretçi listesi hazır tutuluyor mu?
	☐
	☐
	☐
	

	26
	Son 12 ay içinde tatbikat yapılmış ve tatbikat raporu düzenlenmiş mi?
	☐
	☐
	☐
	

	27
	Tatbikatta tespit edilen eksiklikler giderilmiş mi?
	☐
	☐
	☐
	

	28
	Yaşlı, engelli, gebe çalışanlar ve ziyaretçiler için tahliye düzenlemesi var mı?
	☐
	☐
	☐
	

	29
	Acil durum telefonları listesi görünür yerlere asılı mı?
	☐
	☐
	☐
	

	30
	Acil durumlarda öncelikle kurtarılacak evrak ve malzemeler belirlenmiş mi?
	☐
	☐
	☐
	


E: Evet (uygun) · H: Hayır (uygun değil — açıklama ve DÖF gerekir) · UY: Uygulama yok. “Hayır” işaretlenen maddeler için ARM-FR-28 DÖF Formu açılır.
	Sonuç ve genel değerlendirme


	Kontrol Eden (İGU)
	Koordinasyon Sorumlusu
	İşveren / İşveren Vekili

	Adı Soyadı / Tarih :
İmza :
	Adı Soyadı / Tarih :
İmza :
	Adı Soyadı / Tarih :
İmza :


ARMADA OSGB  ·  Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi  ·  www.armadaosgb.com	ARM-ADP-06  ·  Rev. 00
Bu belge armadaosgb.com adresinden indirilen örnek bir şablondur; işyerine uyarlanması ve uygulanması kullanan işverenin sorumluluğundadır. (Bu satırı silebilirsiniz.)
17269d11a4e65ee8e656e868a8adc923752b6734.png




