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İşyerinde kullanılan kişisel koruyucu donanımlar CE işaretli olmalı ve aşağıdaki standartlardan işe uygun olanı karşılamalıdır. Hangi işte hangi KKD’nin kullanılacağı risk değerlendirmesinde belirlenir.
	Koruma Bölgesi
	KKD
	Standart

	Baş
	Endüstriyel baret
	EN 397

	Baş
	Darbe başlığı (şapka tipi)
	EN 812

	Göz / Yüz
	Koruyucu gözlük, yüz siperi
	EN 166

	Göz / Yüz
	Kaynak filtreleri / otomatik kararan filtre
	EN 169 / EN 379

	Göz / Yüz
	Kaynakçı maskesi
	EN 175

	Kulak
	Manşon tipi / kulak tıkacı / barete takılan
	EN 352-1 / -2 / -3

	Solunum
	Toz maskesi (FFP1-FFP2-FFP3)
	EN 149

	Solunum
	Yarım yüz / tam yüz maske
	EN 140 / EN 136

	Solunum
	Gaz ve partikül filtreleri
	EN 14387 / EN 143

	El
	Genel gereklilikler
	EN ISO 21420

	El
	Mekanik riskler
	EN 388

	El
	Kimyasallar ve mikroorganizmalar
	EN ISO 374-1

	El
	Isı ve alev / soğuk
	EN 407 / EN 511

	El
	Kaynak / elektrik yalıtımlı
	EN 12477 / EN 60903

	Gövde
	Yüksek görünürlüklü giysi
	EN ISO 20471

	Gövde
	Kaynak giysisi / ısı ve alev
	EN ISO 11611 / EN ISO 11612

	Gövde
	Yağmurluk / antistatik giysi
	EN 343 / EN 1149

	Gövde
	Kimyasal koruyucu tulum (Tip 5-6)
	EN ISO 13982-1 / EN 13034

	Ayak
	Güvenlik ayakkabısı (SB, S1P, S2, S3)
	EN ISO 20345

	Ayak
	Meslek ayakkabısı
	EN ISO 20347

	Diz
	Dizlik
	EN 14404

	Yüksekte çalışma
	Tam vücut kemeri / konumlandırma kemeri
	EN 361 / EN 358

	Yüksekte çalışma
	Lanyard / şok emici / konnektör
	EN 354 / EN 355 / EN 362

	Yüksekte çalışma
	Geri sarmalı düşüş durdurucu / ankraj
	EN 360 / EN 795



	TAAHHÜT


İşim için belirlenen ve yukarıdaki standartlara uygun KKD’leri kullanacağımı, KKD’lerimin hasar görmesi veya kullanılamaz hâle gelmesi durumunda yenisini talep edeceğimi taahhüt ederim.

	Tebliğ Eden – Firma Yetkilisi
	Tebellüğ Eden – Çalışan
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Tarih :
İmza / Kaşe :
	Adı Soyadı :
Tarih :
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